
**LISA 1.** Salatikarbi auto


Koostanud Kristiina Niibon.

**Kahe auto valmistamise tarvikud:**

* 8 pudelikorki;
* 2 salatikarpi kaanega (suurus 2);
* 8 puidust grillimise pulka (pikkus: 20 cm, läbimõõt: 3 mm);
* 4 üllatusmuna plastikust osa;
* 4 kummi juppi (pikkus: 11 cm);
* 1 munakarp(10 muna karp);
* Käärid;
* Korkide uuristamiseks: 3 mm puur või muu uuristamist võimaldav tööriist;
* Kahepoolne teip või liim;
* Kollane värvilinepaber.

**Juhend esimese auto valmistamiseks**

**1. Grillimispulgad + karbikaan:**

* Võta 2 grillimispulka ja karbikaan, suru pulgad ükshaaval, terava otsa abil läbi kaane soonte, nagu pildil. Pulgad peavad kaane pealmist soont läbima nii, et oleks võimalik karbikaant hiljem ka sulgeda
* Lõika pulkade otsad ära nii, et nad jääksid mõlemast otsast paralleelsed. Pulgad võiksid jääda umbes 13 cm pikkuseks

**2. Pulgad + korgid + (liim) + uuristamistarvik**

* Uurista korkide keskele 3 mm läbimõõduga augud
* ****Paigalda korgid pulkade otstesse nii, et nad jääksid sinna stabiilselt püsima, kui nad ei seisa stabiilselt pulkade küljes, võib pulkade ja korgi aukude ühendus kohtadesse liimi lisada

**3. Munakarp + käärid + kumm + kahepoolne teip**

* ****Eelistatud on munakarp, mille munaresti osad on ümmargused, aga vajadusel sobivad ka kandilise restiga karbid



* Lõika munarestist välja sellise kujuga istmed nagu on näidatud pildil. Ühte autosse 2 tagumist istet.
* Tee igale istmele kaks turvavöö sisselõiget, nagu on näidatud pildil. Lõigete tegemise asukoht sõltub turvavöö jooksust (kas paremalt vasakule või vasakult paremalt)


****



* ****Lõika kummist 2 riba (vastavalt sellele mitu istet tuleb autosse), umbes 12 cm pikkust. Seo iga kummiriba otsad eraldi omavahel kokku, nagu pildil
* Paigalda kummid istmetele, eelnevalt lõigatud piludesse nagu pildil näha

**4. Istmed + kahepoolne teip + karbi kaan**

* Paigalda kahepoolne teip istmete alla või lisa istmete alla liimi ja kinnita istmed liimi abil




* Kleebi istmed karbikaanele nagu on näidatud pildil ja jälgi, et turvavöö jooks oleks õigelt poolt

**5. Karp + värvilinepaber + liim**

* Lõika värvilisest paberist välja sobiliku kujuga auto esituled ning kleebi need liimi abil auto esiosale nagu on näidatud pildil

**LÕPPTULEMUS:**





**Juhend teise auto valmistamiseks:**

* Teise auto valmistamiseks kasutada esimese auto juhendit(lk 1-5),

***ühe erinevusega*:** teisel autol tuleb kääridega välja lõigata kandiline esiklaas