**Lisa 1**

**Töö kirjeldus**

**Nõuded tellimusvedu teostavale bussile, bussijuhile ning muud nõuded**

1. **Nõuded tellimusvedu teostavale bussile**
   1. Buss peab olema kantud liiklusregistrisse ning läbinud tehnonõuetele vastavuse kontrolli (kontrollitakse bussi reg. tunnistuse alusel);
   2. Bussi vanus ei tohi olla rohkem kui 15 aastat;
   3. Bussis peavad kõik istmed olema varustatud töötavate 2- või eelistatavalt 3-punkti turvavöödega (kontrollitakse visuaalselt);
   4. Bussil peab olema ees ja taga selgelt nähtavad lasterühma tunnusmärgid, mis on soovituslikult valgustpeegeldava taustaga (kontrollitakse visuaalselt);
   5. Rehvide mustrijääk sügavus peab olema vähemalt 3 mm (kontrollitakse visuaalselt);
   6. Bussis peab olema istmete arvuga proportsionaalne esmaabikomplekt (kontrollitakse visuaalselt);
   7. Bussis peavad olema haamrid ohu korral klaaside purustamiseks (kontrollitakse visuaalselt);
   8. Koos juhiga üle 17 istekoha bussis peab olema kolm vähemalt 2 kg tulekustutusaine massiga tulekustutit, seejuures peab üks olema juhi läheduses, teine bussi keskel ning kolmas bussi lõpus (kontrollitakse visuaalselt);
   9. Bussis peab olema koht kuhu paigaldada pagas selliselt, et õnnetuse korral ei ohusta pagas reisjaid (kontrollitakse visuaalselt).
2. **Nõuded tellimusvedu teostavale bussijuhile**
   1. Bussijuht peab olema läbinud ameti- ja täienduskoolituse ( kontrollitakse pädevustunnistuse alusel, bussijuhil on kohustus seda kaasas kanda);
   2. Bussijuht peab olema kaine
3. **Muud nõuded**
   1. Kasutatavas bussis võib lapsi vedada vastavalt istekohtade arvule, seisvate laste vedu on keelatud (kontrollitakse visuaalselt);
   2. Bussi peatumise ajal peavad bussil põlema ohutuled;
   3. Bussijuht ja lasterühma saatja peavad tagama laste bussi sisenemise ja bussist väljumise ning sõidutee ületamise ohutuse.